|  |
| --- |
|   Termék adatlap |







Elektroncsöves Bluetooth vevőegység

A DIGITÁLIS ADATFOLYAMKEZELÉS MŰVÉSZETE

Nem volt egyszerű a megoldandó feladat: a cél az volt, hogy magát a zenét halljuk, mindenféle torzítás és elszíneződés nélkül. Semmiképp sem szerettünk volna digitális színezetű hangot hallani, inkább azt kerestük, hogy az analóg hanglemezek selymesen meleg, természetes hangzását kapjuk.

Úgy ítéltük meg, hogy ezt a célt csak több technológia és kapcsolástechnika ötvözésével érhetjük el. Pontosan ezt tettük!

Először is vettünk egy pár Raytheon 5703 szubminiatűr elektroncsövet, az erősítő fokozatot A osztályú üzemmódra építettük meg, a digitális egység lelke egy hárommagos processzor, amely egy 32 bites, kétmagos, valamint egy 120 MHz-es órajellel működő egymagos procesz-szor ötvözete. Ezt egészíti ki egy Wolfson WM8740, 24 bites / 192 kHz-es digitális-analóg jel-átalakító lapka (DAC). A digitális elektronika működtetéséhez egy nagyfelbontású kodeket vá-lasztottunk, amely a zene leheletfinom részleteit is teljes élethűséggel képes reprodukálni.

A mindezek eredményeként kapott hangzás lélegzetállítóan életszerű, maradéktalanul kielégíti az igényes audiofilek elvárásait is, az analóg lemezekért rajongók által olyan nagy-ra értékelt melegséget, természetes-séget sugározza.

A WTX-TUBES a nagyfelbontású HD fájlokat is kezelni tudja, a készülékbe épített aptX HD nagyfelbontású ko-deknek köszönhetően precízen és kiegyensúlyozottan szólalnak meg az ilyen formában rögzített felvételek.

Fedezze fel mihamarabb a készülék képességeit!

**A Raythean 5703 szubminiatűr csöveket egy megfelelően rögzí-tett, jól szigetelt tartószerkezetbe építettük.**

**Les tubes subminiatures Raytheon 5703 sont montés sur un support isolant fixe.**

|  |
| --- |
|  Termék adatlap |



MŰSZAKI ADATOK

L’ART DU STREAMING

Le défi n’était pas facile, nous voulions lire la musique dématérialisée la plus musicale possible. En fait, oubliez ce son que nous avons jugé trop numérique pour un son plus analogique, plus dans l’esprit du vinyle.

Atteindre ce résultat nous a semblé possible en combinant plusieurs technologies et design. C’est ce que nous avons fait !

Utilisation d’une paire de tubes subminiatures Raytheon 5703, conception Class’A, l’intégration d’un processeur Tri-core, une combinaison d’un DualCore 32 bits et d’un 120Mhz Single-Core avec un DAC indépendant Wolfson WM8740, 24-Bit / 192 kHz et enfin l’intégration d’un codec haute définition permettant de restituer les moindres détails de la musique.

La restitution sonore qui en résulte est époustouflante, respectant les exigences des audiophiles et rappelant la musicalité chaleureuse chere aux amateurs de vinyles.

Les fichiers HD passent facilement par WTX-TUBES et deviennent plus précis et équilibrés grâce a l’intégration du codec aptX HD.

A découvrir au plus vite!

|  |  |
| --- | --- |
| A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI |  |
| **Felépítése:** | QCC/Wolfson/Raytheon |  |
| **BT:** | 5.0 | **INFORMÁCIÓ**Tipusa: WTX-TUBESEAN kódja: 3760179292022A doboz mérete: 255 x 180 x 60 mmTömege: 0,9 kg **Európai bruttó fogyasztói ára: 349 €** |
| **Kodekek:** | aptX, aptX HD, AAC, SBC |
| **DAC:** | WM8740 24 bit/192 kHzDinamikatartománya: 117 dBAlacsony digitális időalap torzulás |
| **Elektroncsövek:** | 2 db. Raytheon 5703 |
| **Három magos pro-cesszor:** | Kétmagos 32 bites,egymagos 120 MHz-es |
| **Mérete:** | 130 mm széles x 110 mm mély x 42 mm magas |

**Az Advance Paris termékeket Magyarországon kizárólagos jelleggel forgalmazza:**

***Limar Audio Kft.*** *1137 Budapest, Szent István krt. 12. I. em. 4/a.*

*Telefon: (+36-1) 359-3136, (+36-1) 329-2980, Fax: (+36-1) 359-3137, E-mail:* *jambor@limar.hu*

*13 rue du coq gaulois - 77170 Brie Comte Robert - France / Tel. +33(0)160185900 / info@advanceparis.com / www.advanceparis.co*